192.168.50.1 192.168.50.2 172.168.50.2 172.16.10.2

**CLIENT**

**ROUTER**

**SERVER**

eth2 eth3 eth1 eth0

eth4 eth5

192.168.20.1 192.168.20.2

**NETWORK TOPOLOGY**

Client IP : 192.168.50.1/24

Router IP : 192.168.50.2/24

Router IP : 172.16.10.1/24

Server IP : 172.16.10.2/24

Client Control Channel IP : 192.168.20.1/24

Router Control Channel IP : 192.168.20.2/24